{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["2022.5.11","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2022.5.11","index":0,"n_rows":19,"n_cols":7,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,6],[4,5,14,5],[17,0,17,6],[18,0,18,6]]}
["淳安县第一人民医院厨房排烟系统设备清单"]
["序号","产品名称","规格型号","数量","单位",null,"备注"]
[1,"静音箱式风机","品牌：苏州德粤、杭州七星、宁波日进；\n型号：30#；\n说明：功率380V/22KW",1,"台 "]
[2,"减震器","品牌：厂制品； \n规格：ZTQ型阻尼弹簧；\n型号：与设备配套\n说明：ZTG型可调式弹簧减震器结构简单，方便安装",4,"只"]
[3,"变径弯头","品牌：厂制品  规格：600*600-800*700mm;\n说明：优质不锈钢发纹贴塑不锈钢板制造，板厚1.2mm\n",4.5,"平方","66.6*1.15系数＝76.59"]
[4,"不锈钢主管","品牌：厂制品  \n规格：800*700*2000mm;\n说明：优质不锈钢发纹贴塑不锈钢板制造，板厚1.2mm\n",6,"平方"]
[5,"大弯头","品牌：厂制品 \n规格：800*700;\n说明：优质不锈钢发纹贴塑不锈钢板制造，板厚1.2mm\n",5,"平方"]
[6,"大小头","品牌：厂制品 \n规格：1100*700mm;\n说明：优质不锈钢发纹贴塑不锈钢板制造，板厚1.2mm\n",4,"平方"]
[7,"大小头","品牌：厂制品 \n规格：1400*1300mm;\n说明：优质304不锈钢发纹贴塑不锈钢板制造，板厚1.2mm\n",6,"平方"]
[8,"风机出口弯头变径","品牌：厂制品 \n规格：820*620mm;\n说明：优质不锈钢发纹贴塑不锈钢板制造，板厚1.2mm\n",4.5,"平方"]
[9,"不锈钢直管","品牌：厂制品 \n规格：600*600*5000mm;\n说明：优质不锈钢发纹贴塑不锈钢板制造，板厚1.2mm\n",12,"平方"]
[10,"弯头","品牌：厂制品 \n规格：600*600mm;\n说明：优质304不锈钢发纹贴塑不锈钢板制造，板厚1.2mm\n",3.6,"平方"]
[11,"异型三通","品牌：厂制品 \n规格：600*1000*1200mm;\n说明：优质不锈钢发纹贴塑不锈钢板制造，板厚1.2mm\n",8,"平方"]
[12,"弯头","品牌：厂制品 \n规格：500*500*2mm;\n说明：优质不锈钢发纹贴塑不锈钢板制造，板厚1.2mm\n",6,"平方"]
[13,"不锈钢直管","品牌：厂制品 \n规格：500*500*3500mm;\n说明：优质不锈钢发纹贴塑不锈钢板制造，板厚1.2mm\n",7,"平方"]
[14,"防火阀","品牌：厂制品 \n规格：800*700 \n说明：磷化在喷，熔点150℃；常开，150℃关闭，一般安装在风管穿越防火墙和结构变形缝处，起火灾控制作用，可以设置联动送（补）风机关闭。采用防火钢材制作   ",1,"只"]
[15,"星三角启动箱","品牌：苏州德粤、杭州七星、宁波日进；\n规格：22ＫＷ\n说明：采用西门子、正泰等优质电子原配件。注：控制器至风柜电缆、动力柜至控制器电缆需由甲方安排前期预埋布置，非设备供应商提供。",1,"只"]
["注：完成安装并进行质保等售后服务的全过程价格，包工、包料、包质量、包安全，一次性包死，包括但不限于制造和装配材料所使用的材料及部件、包装运输费、运输及施工损耗、人工费、机械费、机械进出场费、装卸费、防疫费用、施工管理费、成品保护费、现场保管费，保险费、利润、国家规定的任何收费、税金（设备费含增值税、关税等税费；安装费含增值税）、质量保证期的费用以及提供技术服务费用等按要求完成安装工作需要的所有费用，并已考虑所规定的有关责任及费用，含电源线、安装配套费等及其他的一切费用。安装过程中所用的辅材（包括但不限于上述清单已列明部分）不足部分由成交供应商提供，报价不得超出控制价。"]
["    "]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}