{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":7,"n_cols":6,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,5],[5,1,5,5],[6,1,6,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["淳安县第一人民医院部分日常物资报价清单 "]
["序号","名称","规格及工艺参数"," 单位","单价（元）","备注"]
[1,"三用听诊器","1.可切换：成人胸件+儿胸件+新生儿/低频听诊。                      2.双面变频听头，铝合金/不锈钢材质，耐腐蚀，音质清晰。          \n3.高品质防冻防裂声学膜片，易更换，传音清晰，不受环境温度影响。 \n4.金属弹簧耳管，弹性适中，佩戴稳固，角度符合人体工学。            \n5.软硅胶隔音耳塞，舒适密封，减少外界噪音，配备多副备用耳塞。   \n6.整体长度≥70CM使用方便。  ","件",null,"按要求定制两面医院logo"]
[2,"黑胶三折伞","1.伞骨材质：高碳钢/玻纤复合伞骨 \n2.伞骨数量：≥10骨。            \n3.开合方式：自动。            \n4.抗风等级5机以上不变形不翻骨。    \n5.伞布材质：黑密度碰击布，密度≥210T。内层全覆盖黑胶防晒涂层，不透光，不脱落，不开裂。          \n6.防晒指数：UPF≥50+++.           \n7.防雨性能：拒水涂层，一甩即干，不渗水，不漏水。","把",null,"按要求定制两面医院logo"]
[3,"10000mAh磁吸无线电源","1.磁吸：采用N52H级钕铁硼磁芯，垂直吸附力≥12N，稳定不滑落。兼容Qi2.0、2.2\n2.无线输出峰值功率≥15W 有线：C口30W PD+A口22.5W\n3.容量：10000mAh，额定≥6000mAh\n4.厚度：≤12mm，重量≤200g\n5.认证：3C+Qi2+RoHS\n6.温控：≤40℃，多重保护        \n7.≤37Wh,符合民航随身携带规定，可携带登机。","个",null,"按要求定制两面医院logo"]
[4,"报价单位：                                                  （加盖公章）                                                                 "]
[5,"备注：上述物品报价时需标注物品品牌及参数，需根据院方要求印制医院标标识log，并在规定交货周期内交付。"]