
淳安县第一人民医院行政楼会议室影音设备
本次采购包含4楼LED显示系统、全套音频会议系统及5楼会议室智能会议设备，含设备供货、运输、安装、调试、线路整理、人员培训、质保售后等全部配套服务，所有设备需满足清单技术参数标准。
[bookmark: heading_0]一、4楼会议室设备采购清单
	序号
	商品名称
	核心技术规格要求
	单位
	数量
	备注

	1
	led触摸屏
	室内全彩GOB屏
	1、像素点间距 1.5mm
2、像素构成  1R、1G、1B
3、像素密度  单元大小为320mm×160mm的像素密度
4、结构       LED显示屏显示部分结构可采用钢、铝、镀锌方管、塑料等材料，结构安全坚固
5、外观质量  无变形、无色差；LED显示屏的外表面无明显划痕
6、显示效果  4K超清显示、色温均匀性好、亮度匀性好，对比度高、色域广
7、驱动方式  恒流驱动
8、控制方式  同步控制系统
9、供电方式  支持电源均流DC4.2V～DC4.5V供电
10、维护方式 前后双向维护
11、整屏平整度 ≤0.1mm
12、模组平整度 ≤0.05mm 
13、拼接缝  ≤0.05mm
14、套件材质 采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质
15、模组结构 灯驱合一
16、单元板分辨率 208*104=21632Dots
17、驱动芯片功能 具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善
18、调节软件设置项 支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能    19、刷新率3840HZ
	㎡
	6.144
	尺寸3.2*1.92m

	2
	
	发送接收系统
	支持逐点亮色度校正、亮暗线调节、3D显示功能；HUB75接口，最大带载512×384；支持Mapping功能、开机自定义画面、温度电压实时监测，适配全套LED屏控制需求
	项
	1
	含全套控制模块

	3
	
	视频处理器
	1.6个千兆输出网口，最大带载390万像素；双HDMI输入，多接口兼容；支持多设备同步、智能节能防火除湿、自动切源、多预案保存，可自定义色彩空间，
2.预案缩略图，在加载之前预览窗口间相对位置；
3.单独配置每一路输入接口的颜色空间范围，可以选择：有限范围、完全范围和自动。
4.自动切源功能，当前视频源断开后，能够自动按优先级获取可用视频源，并选择优先级最高的视频源输出。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）
	台
	1
	专业级高清处理设备

	4
	
	LED屏幕室内框架
	采用Q235B优质钢材制作，符合国标材质要求，匹配对应焊条焊接工艺，表面不锈钢包边，结构稳固、防腐耐用，适配屏幕安装承重需求
	㎡
	6.144
	含整套钢结构包边

	5
	
	LED屏配电柜
	壁挂式设计，尺寸600mm×400mm×160mm，IP40防护等级；支持手动、时控、自动、中控多模式控制，搭载温感、烟感传感器，三相380V输入，10kW额定功率，内置40kA防雷模块，支持RS232/RJ45通信
	台
	1
	智能安全配电设备

	6
	
	LED系统集成、附件
	包含LED屏安装所需全部线材、辅料、配件，提供设备安装、整机调试、操作培训、售后对接等全套服务
	项
	1
	全包配套服务

	7
	
	红外触摸框
	LED屏红外框
	项
	1
	

	8
	
	触摸管理器
	R5-7430U 16G内存 512GB SSD正版win11
	套
	1
	

	9
	无线同屏器
	Android9.0系统，6核CPU，4G+16G配置；支持千兆网、POE供电、双HDMI异显，2.4G/5G双频WiFi，双投屏器配置，高清流畅投屏无卡顿
	个
	1
	含双投屏模块

	10
	壁挂触摸
	‌屏幕规格‌：43寸4K（3840×2160）16:9液晶屏，亮度400cd/㎡，1600:1对比度，8bit 16.7M色彩，可视角度89°全向覆盖，8ms响应时间，使用寿命60000小时。
‌系统平台‌：搭载国科微V100八核1.5GHz处理器，2G DDR3内存+32G EMMC存储，运行Android 12系统，支持以太网、WiFi联网。
‌触控能力‌：十点红外触控，触控偏差≤2mm，透光率100%，响应时间6ms。
‌接口配置‌：配备2个USB、1个HDMI输入、1个RJ45网口、1个Audio接口、1个DC接口。
‌整机参数‌：整机功耗＜120W，支持AC 100-220V宽电压，工作温度0℃-40℃，采用铝型材+钣金外壳，壁挂式安装。
	台
	1
	

	11
	壁挂触摸
	‌屏幕规格‌：55寸4K（3840×2160）16:9液晶屏，亮度400cd/㎡，1600:1对比度，8bit 16.7M色彩，可视角度89°全向覆盖，8ms响应时间，使用寿命60000小时。
‌系统平台‌：搭载国科微V100八核1.5GHz处理器，2G DDR3内存+32G EMMC存储，运行Android 12系统，支持以太网、WiFi联网。
‌触控能力‌：十点红外触控，触控偏差≤2mm，透光率100%，响应时间6ms。
‌接口配置‌：配备2个USB、1个HDMI输入、1个RJ45网口、1个Audio接口、1个DC接口。
‌整机参数‌：整机功耗＜120W，支持AC 100-220V宽电压，工作温度0℃-41℃，采用铝型材+钣金外壳，壁挂式安装。
	台
	1
	

	12
	移动会议讲台
	
	套
	1
	

	13
	管理终端
	i5-13420H 16G 1TB w11  14寸屏
	台
	1
	专用管控电脑

	14
	无线会议话筒
	一、系统指标
1.频率范围：470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz
2.频率响应：20Hz~20kHz （±3dB）
3.调制方式：pi/4-DQPSK
4.信噪比：≥105dB（XLR）
5.THD+N：＜0.1%
二、接收机指标
1.天线接口：BNC/阻抗50欧姆
2.接收灵敏度：＜-95dBm
3.最大输出：平衡输出500mV，非平衡LINE输出1000mV，非平衡MIC输出50mV
4.电源：DC 12V/1A
5.工作电流：550mA
6.尺寸(W×D×H)：482.6×240.07×56.3mm
7.重量：2.55kg
三、桌面麦指标
1.输出功率：≥5dBm（高功率）
2.充电时长：2.5小时
3.电池：18650锂电池（2550mAh）*1
4.电池使用时长（单个电池）：支持15小时，一台设备可扩展至4个电池支持60小时连续发言
5.尺寸(W×D×H)：136×140×48.5mm（不含咪杆）
6.重量：0.7kg
7.咪杆类型：380mm分体式鹅颈长咪杆
	套
	1
	

	15
	电池
	1.电池（18650锂电池）1颗/包
2.每颗电池容量为2550mAh
	颗
	12
	

	16
	调音台
	1.麦克风输入：8路（8个XLR接口）
2.线路输入：6路单插单声道/立体声自动切换混合接口
3.立体声输入通道：2组（4路单声道）、4路RCA输入
4.输出通道：2组立体声输出、4路编组输出、4路辅助输出、1个耳机监听输出、1个接口双路效果输出 、1组控制室输出
5.INSERT：1组主混音断点插入、6个断点插入
6.USB接口：外接U盘播放音乐
7.无线连接：内置蓝牙无线收发器，可连接手机进行播放音乐
8.效果器：24位DSP效果器（包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR，旋转GTR、颤音GTR类型），100种预设效果
9.USB声卡端口：支持电脑播放/录音，通过CH11/12通道回放
10.幻象电源：CH1-CH6每路通道带48V幻象开关独立控制
11.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB  
12.失真度：＜0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted
13.灵敏度：+20dB~-30dB
14.信噪比：＜-100dBr A-weighted
15.单声道均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @100Hz-8KHz；低频：+/-15dB @80Hz
16.立体声均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @3KHz or +/-15dB @500Hz；低频：+/-15dB @80Hz
17.主混音串音：＜-80dB @0dB 20Hz-22KHz A-weighted，主输出：0dB,其他通道：最小
18.电平表：2x12-点距LED电平指示表
19.供电电压：AC 100-240V 50/60Hz
20.额定功率：30W
21.尺寸：产品尺寸（L×W×H）441.1×441.9×94.3mm；显示屏尺寸41.7×20.36mm
22.重量：6.7kg
	台
	1
	

	17
	AI音频处理器
	1.输入通道：4路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法；
2.输出通道：4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法；
3.处理器：48kHz采样频率，64bit DSP处理器；32bit A/D及D/A转换
4.幻象供电：DC 48V
5.频率响应：20Hz～20KHz
6.总谐波失真+噪声：≤0.005% OUTPUT=18dBu/1kHz
7.信噪比：≥112dB@1kHz 18dBu（A计权）
8.通道分离度：≥100dB@1kHz 18dBu（A计权）
9.降噪能力：≥40dB
10.输入阻抗(平衡式)：平衡：20KΩ
11.最大输出阻抗(平衡式)：平衡：100Ω
12.输入范围：≤+18dBu
13.啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波
14.陷波器：24个（静态点和动态点可配）
15.Q值范围：10-50
16.频率分辨率：1Hz
17.啸叫寻找时间：0.1—0.5S
18.FFT长度：1024
19.传声增益：4—10dB
20.系统增益：0dB
21.分频器：具有巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种高低通滤波器
22.显示：2英寸IPS真彩显示屏，分辨率320*240
23.供电范围：AC 110V-240V 50-60Hz
24.电源功耗：≤20W
25.工作温度：-10℃～+45℃
26.相对湿度：20%～80%相对湿度，无结露
27.冷却：风机强制散热
28.产品尺寸（W×D×H）：484×258.2×56.5mm
29.净重：3.0kg
30.模/数动态范围：116dB
31.数/模动态范围：120dB
	台
	1
	

	18
	数字音频处理器软件
	产品介绍
产品为音频处理器软件，一款结合硬件设备的基础上开发的创新产品，具有精确处理、实时响应、多功能性的特点。该软件集成了：幻象供电、闪避器、扩展器、均衡器、压缩器、自动混音、反馈抑制、延时器、分频器、限幅器等音频处理控制功能。

功能特点
1.支持通过软件管理四进四出、八进八出、十二进十二出、十六进十六出通道设备，支持单独配置开关，灵活方便。
2.可根据不同的使用场景存储8种预设模式，并通过软件实现场景模式的快速切换。
3.支持199个预设场景，可将预设场景中的参数应用到存储场景的任意场景。
4.支持添加多种类型演示设备，包括DP系列、AI系列和TS系列演示设备。
5.支持调节闪避器功能，背景音乐自动闪避话筒发言，同时提供多种参数设置，方便现场灵活运用。
6.支持调节扩展器功能，降低较小信号的增益和提高较大信号的增益，使得音频信号的动态范围得到扩展，以增加音频的动态响应和逼真感。
7.支持调节均衡器功能，每路通道都具有12段参量均衡器或图示均衡器，提供10、15、31段图示均衡器；支持调整音频信号中不同频率范围的音量，修正音频的音色和频谱平衡，达到更好的听觉效果和音频表现。
8.支持调节压缩器功能，通过设置阈值，控制音频信号的动态范围，使音频的音量在一定范围内保持稳定，避免过于剧烈的音量波动，并防止音频信号在达到一定音量阈值时出现失真。
9.支持调节自动增益功能， 自动调整音频信号的增益（音量），实现不同音量的音频输入保持统一输出音频音量。
10.支持录播自动增益功能，开关控制、参数重置、启动电平、最大增益
11.支持调节自动混音功能，包括增益共享混音和门限自动混音。当多个信号源同时出现时，增益共享混音系统自动检测各个信号源的音量水平，自动调整信号源的增益（音量）。支持门限自动混音，设置一个阈值，当音频信号的强度超过或达到该阈值时，混音系统会自动调节该信号的音量；而当音频信号的强度低于阈值时，该信号的音量会被自动降低或静音。
12.支持调节反馈抑制功能，可以消除或减轻音频系统中可能出现的噪音或哨音等问题，以确保音频输出的清晰和稳定。
13.支持调节回声消除功能，可以消除声音在房间、空间或传输路径中反射产生的回声，避免产生嘈杂和混乱的听觉体验。
14.支持AI回声消除，可实时消除扬声器播放信号在麦克风端产生的声学回声，可在复杂双讲与混响场景下抑制线性及非线性回声的同时去除背景噪声，最大程度保留近端有效语音，提升通话清晰度与交互自然度，适配全双工通信下的会议系统及远程通信终端。
15.支持调节矩阵功能，允许用户对多个音频输入信号和输出信号进行灵活的路由、混合和处理，满足不同应用场景的需求。
16.支持调节延时器功能，通过调节参数，引入一定量的时间延迟来调整音频信号的相对时间，实现音频的清晰度、画面和音频的一致性等。
17.支持调节分频器功能，允许用户对音频信号进行频率分割和分区处理，以实现不同频率范围的独立控制和处理。通过分频器，可以提高音频处理的灵活性和效果，为用户带来更好的音频体验。
18.支持调节限幅器功能，通过设置阈值可以控制音频信号的振幅，防止音频失真和损坏音频设备；可以确保音频输出在适当范围内，提供更好的音频质量和保护音频设备的效果。
19.具有专家模式和普通模式切换功能；专家模式提供齐全的功能操作界面。具有前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、12段参量均衡，31段图示均衡、自动增益（AGC）、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵功能显示与控制；普通模式提供主要操作界面功能，防止非专业人员误调节音频参数，具有输入通道、输出通道和USB播放、USB录制、通道增益调节和静音开关控制功能。
20.具有中文、英文、法语、繁体界面，支持中英文界面切换功能。
21.具有USB录播功能，支持通过USB接口播放mp3、wma、sbc、wav格式音频，录制MP3格式的音频,另外还支持录制音频查看并导入电脑本地。
22.支持GPIO设置，可配置 8通道可编程 GPIO 控制接口（可自定义输入输出）。
23.支持通过RS-485和RS-232接口对接摄像跟踪系统，实现自动摄像跟踪功能。提供全面的摄像设置选项，包括设置摄像串口号、摄像机地址、摄像协议、云台转速、预置点、变倍放大或缩小、远近调聚、光圈大小和摄像转动等。可以设置每路音频输入通道的预设点，通过监测输入通道的音量自动追踪目标，实现自动控制和跟踪。
24.支持将处理器功能生成对应功能的外部中控系统指令码，可配置双向RS-232和RS-485接口，生成指令码用于外部中控系统，方便外部中控系统对接处理器，实现管控。
25.支持用户管理，可添加多用户、修改和重置用户密码。
26.支持数据备份功能，可导出预设的参数到本地、导入预设好的数据；支持固件升级，支持网口在线升级DSP固件。
27.具有管理员、普通用户多种角色，管理员可以设置通道增益最大值，普通用户只能在设定的极限值范围内设置增益。
28.支持操作日志记录，支持导出系统生成的操作日志。
29.支持设置分组输入、输出功能，可以设置2-16个不同分组，调节分组内任一通道参数，组内所有设备参数同步变化，无需反复调节。
30.支持将任意场景保存为默认场景，并在需要时快速将默认场景的配置应用到指定场景。
31.支持输入参量均衡器切换8段/12段点数配置,为了满足不同场景。
32.支持主从机配置，主机和从机一对一配置，在主设备故障后，从机设备能快速接替成为主设备
33.设备继续运行。
34.支持SSH设置，主要用于远程系统调试。
35.支持跨平台使用，支持Windows操作系统，支持国产操作系统（麒麟飞腾ARM、麒麟兆芯X86），或Linux的国产操作系统（需要设备环境验证）。
36.支持PC客户端和APP、Web端三端数据同步联动。
37.支持非稳态AI降噪，并提供弱、中、强三种降噪强度，以适应不同环境噪声场景。
支持用户锁定机制，当系统检测到连续登录失败、会自动临时限制该用户访问，从而有效防止暴力破解。
	套
	1
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	音箱
	1.额定功率：200W
2.峰值功率：800W
3.指定频带内的声压级（测试电压：34.6V，频率范围67Hz-16kHz，测试距离1m）：115dB（±2dB）
4.最大声压级（额定/峰值）：118dB/124dB
5.标称阻抗(±20%）：6Ω
6.频率响应（测试电压：0.2V，测试距离：1m）（-10dB）：80Hz-20kHz
7.总谐波失真(测试电压：2.45V，测试距离：1m)：0.293%@265Hz
8.扬声器单元：3＂×6
9.水平覆盖角度(-6dB）：100°
10.垂直覆盖角度（-6dB）：90°
11.净重：9.8kg
12.尺寸（H×W×D）：760×152×203mm
	只
	4
	

	20
	支架
	产品介绍
1.固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm
2.箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm
3.设备面板尺寸：160mm*90mm
4.重量：0.93kg
5.类型：音箱支架
	只
	4
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	专业功放
	1.输出功率：立体声8Ω ：350W×2；立体声4Ω：600W×2；桥接16Ω：700W ；桥接8Ω：1200W
2.输入灵敏度：2.2dBu(1V)/8.2dBu(2V)
3.输入阻抗：10KΩ 
4.频率响应(@1W功率下)：20Hz-20KHz/±1dB @8Ω
5.THD+N(@1/8功率下) ：≤0.01%
6.分离度(@1KHz) ：≥80dB
7.阻尼系数(@1KHz) ：≥200@ 8 ohms 
8.信噪比（A计权）：≥105dB
9.输入电压：~220V/50Hz
10.整机功耗：200W
11.产品尺寸(L*W*H)：484*209*44mm
12.产品重量：2.87kg
说明：
输出功率：是按CEA-2006-B/CEA-490-A标准使用20ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出
整机功耗：依据GB4943.1-2022测试手法：在1kHz正弦波额定负载1/8功率条件下测得
	台
	2
	

	22
	电源管理器
	1.额定输出电压：AC 220V 50Hz 
2.额定输出电流：30A 
3.可控制电源：8路 
4.每路动作延时时间：1秒 
5.供电电源：VAC，220V 50/60Hz ，30A 
6.单路额定输出电源：10A
7.功耗：≤10W
8.工作温度：-10~45℃
9.相对湿度：＜90%，无凝霜，无结露
10.尺寸（W×D×H）：484×258.5×45mm
11.重量：4.2kg
	台
	2
	

	23
	22U标准机柜
	容量：22U
尺寸：600mm*600mm*1166mm
标准:
符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。
特点:
单开白色钢化玻璃前门；
单开钣金后门；
前后门免焊加强筋结构，美观牢固；
前后门配高级典雅锁；
可配客户需要的各种锁；
前后门可改为双开。
承载:静载800KG(带支架)
防护等级:IP20
主要材料:
方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板；
其余：SPCC优质冷轧板；
厚度：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm。
表面处理:
方孔条、安装横梁：镀铝锌板 ；其余：脱脂、硅烷化处理 、静电喷塑
内含8位PDU一个
	只
	1
	

	24
	安装及材料
	包含设备安装、调试，线路整理，成品话筒线等
	项
	1
	



[bookmark: heading_1]二、5楼会议室设备采购清单
	序号
	商品名称
	核心技术规格要求
	单位
	数量
	备注

	[bookmark: _GoBack]1
	电视机
	屏幕尺寸‌：100英寸
‌分辨率‌：3840×2160（4K UHD）
‌面板类型‌：LED（类纸屏，纳米蚀刻哑光防眩技术，支持0反光/0眩光）
‌刷新率‌：‌原生120Hz，支持330Hz MEMC插帧解码‌；响应速度 ‌2ms‌
‌色域‌：‌DCI-P3 95%‌；通过德国莱茵TÜV低蓝光认证
‌背光技术‌：‌MiniLED‌
‌处理器‌：四核A73
‌内存/存储‌：‌4GB RAM + 128GB ROM‌
‌操作系统‌：‌Android（创维Swaiot智能系统）‌
‌音效‌：‌创维声学系统2.1（50W输出，含独立低音炮）‌，支持杜比全景声、DTS
‌接口‌：‌3×HDMI（含1×eARC）‌、2×USB、1×RF、1×AV、1×同轴、网络接口
‌能效等级‌：‌一级能效
	台
	1
	

	2
	无线同屏器
	Android 9.0系统，6核CPU，4G运存，16G内存，支持千兆有线网，支持网络 POE 供电，支持双路 HDMI 异显输出，超大储存配置，支持 2.4GHz/5GHz 双频 Wi-Fi，支持双频无线传屏热点，操作不卡顿，高清视频流畅播放。内含两个投屏器
	个
	1
	

	3
	管理终端
	i5-13420H 16G 1TB w11  14寸屏
	台
	1
	

	4
	无线会议话筒
	1.频率范围：470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz
2.频率响应：20Hz~20kHz （±3dB）
3.调制方式：pi/4-DQPSK
4.信噪比：≥105dB（XLR）
5.THD+N：＜0.1%
二、接收机指标
1.天线接口：BNC/阻抗50欧姆
2.接收灵敏度：＜-95dBm
3.最大输出：平衡输出500mV，非平衡LINE输出1000mV，非平衡MIC输出50mV
4.电源：DC 12V/1A
5.工作电流：550mA
6.尺寸(W×D×H)：482.6×240.07×56.3mm
7.重量：2.55kg
三、桌面麦指标
1.输出功率：≥5dBm（高功率）
2.充电时长：2.5小时
3.电池：18650锂电池（2550mAh）*1
4.电池使用时长（单个电池）：支持15小时，一台设备可扩展至4个电池支持60小时连续发言
5.尺寸(W×D×H)：136×140×48.5mm（不含咪杆）
6.重量：0.7kg
7.咪杆类型：380mm分体式鹅颈长咪杆
	套
	1
	

	5
	拉杆音箱
	话 筒:U段调频双咪
尺 寸:450x375x710mm
功率:300W
电 池:12V/12A天能电池
喇 叭:15寸低音/6.5寸中音/80磁高音
	套
	1
	

	6
	安装及材料
	包含设备安装、调试，线路整理，成品话筒线等
	项
	1
	


[bookmark: heading_2]三、商务条款
1、本次报价为全包总价，包含设备货款、税费、运输费、装卸费、安装调试费、线材辅料费、人员培训费、质保服务费等全部费用。
2、所有设备须为全新正品行货，原厂原装未拆封，完全满足本询价单列明的技术参数、资质及检测报告要求；投标响应时需提供检测报告、功能截图、设备接口图等佐证资料，并加盖公章。
3、供应商需具备音视频系统相关证书，以保障系统整体兼容、稳定运行。
4、项目团队成员具有音视频专业的相关证书复印件加盖公章（音视频专业工程师、调音员等证书），提供项目团队的人员清单、附资质证书、近3个月的社保缴纳证明。
5、质保要求：所有设备提供不少于3年的质保，质保期内免费维修、更换故障配件；终身提供技术支持、系统升级及售后咨询服务。
6、交货及工期：合同签订后15个工作日内完成所有设备供货、现场安装与系统调试，确保整体项目验收合格并交付使用。
7、验收标准：所有设备的参数、功能、性能符合本次询价的技术条款要求，系统运行稳定，影音及显示效果达标，资料齐全且培训到位。
8、付款方式：完成安装调试并验收通过后付清全款。
9、售后服务要求：
有项目所在地及时服务的能力，每天24小时开通专门应急电话，7*24小时的现场质保和技术支持服务，做到1小时应急响应，2小时到达现场处理，4小时以内解决问题，对于暂时解决不了的故障，中标人应提供备用设备使用，直至故障设备修复。



