{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":17,"n_cols":7,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,6],[14,0,15,0],[14,1,15,1],[14,2,15,2],[14,3,15,3],[14,4,15,4],[14,5,15,5],[14,6,15,6],[16,1,16,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["急诊科改造 预算"]
["序号","名称","规格及参数","数量","单价","金额（元）","备注"]
[1,"护士站操作台","3200*700*800实木多层免漆板柜体，主机位，无斗柜设计。石英石台面","3.2米",null,null,"现场沟通做法"]
[2,"护士站外围隔断","加厚铝合金框架，透明中空隔音钢化玻璃","22平米",null,null,"现场沟通做法"]
[3,"隔断门","加厚铝合金框架，透明中空隔音钢化玻璃","2套",null,null,"铝合金框架 带锁"]
[4,"墙体拆除","抢救室边门墙体拆除","工时",null,null,"人工+车辆清运费用"]
[5,"墙洞门套","铝合金双套+套板","16米",null,null,"铝合金材质 颜色待选"]
[6,"墙体拆除","复苏室与治疗室之间墙体拆除","工时",null,null,"人工+车辆清运费用"]
[7,"柜体拆除","治疗室治疗柜拆除","工时",null,null,"治疗室治疗柜拆除并异地重新安装"]
[8,"吊顶拆除","复苏室与治疗室吊顶拆除","工时",null,null,"复苏室与治疗室吊顶为两种不同材质且高度不一致，需拆除"]
[9,"吊顶安装","复苏室与治疗室吊顶安装","36平米",null,null,"复苏室与治疗室白色铝合金吊顶安装"]
[10,"铺贴墙面砖","复苏室新增墙面砖","22平米",null,null,"复苏室新增墙面，乳胶漆铲除并新铺墙面砖"]
[11,"设备带改造","复苏室新增设备带","1项",null,null,"复苏室供气管改造并新增设备带"]
[12,"水池改造","治疗室水池改造","1项",null,null,"治疗室原水池拆除，改造上下水重新安装"]
[]
[]
["合计"]