{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":42,"n_cols":7,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,2,6],[4,0,4,1],[4,3,4,6],[6,1,6,6],[13,1,13,4],[15,1,15,6],[22,0,22,6],[23,0,23,6],[33,1,33,4],[34,1,34,4],[36,5,36,6],[37,4,37,6],[38,5,38,6],[39,4,39,6],[41,4,41,6]]}
["药剂科西药库冷库相关设施设备单价单"]
[]
[]
["建设单位 ：淳安县第一人民医院        库型：长3.2米*宽3.2米*高2.65米",{"$nulls":4},"设计温度：+-5度"]
["面积 ：  10.24平方",null,null,"库容:   24立方"]
["序号","项目及设备名称","单位","数量","单价(元)","金额(元）","备注品牌"]
[null,"制冷部分（防火等级B1）"]
[1,"3匹风冷压缩机组","台",2]
[2,"冷风机","台",2]
[3,"速接铜管","米",32]
[4,"膨胀阀","只",2]
[5,"铜管保温","项",1]
[6,"制冷剂","项",1]
[null,"小计",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(F8:F13)","v":0}]
[]
[null,"保温部分（防火等级B1）"]
[1,"S100双面彩钢聚氨酯冷库板","平方",53.2,null,null,"密度40-42公斤"]
[2,"地面防滑铝板","平方",10.24]
[3,"冷库密封胶","平方",53.2]
[4,"冷库门","套",1]
[5,"风幕机","套",1]
[null,"小计                                                        ",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(F17:F21)","v":0}]
[]
["电控部分及辅件（防火等级B1）"]
[1,"电控箱","台",1]
[2,"机组连接电线","批",1]
[3,"库房防潮灯","个",1]
[4,"安装附件","批",1]
[null,"小计",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(F25:F28)","v":0}]
[]
[null,"安装调试费","项",1]
[null,"设备运费","项",1]
[null,"拆旧冷库","项",1]
[null,"小计",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(F31:F33)","v":0}]
[null,"合计",{"$nulls":3},{"$f":"F14+F22+F29+F34","v":0}]
["注明："]
[null,"此报价不含土建及主电源"]
[{"$nulls":4},"报价单位（盖章）："]
[]
[{"$nulls":4},"       法定代表人或授权代表签字："]
[]
[{"$nulls":4},"                  日期："]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}